{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["PROJECTGEGEVENS","AFSTANDEN","TEFFECT","Rapportage","correlaties"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PROJECTGEGEVENS","index":0,"n_rows":44,"n_cols":4,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,1,40,4],[37,1,37,4],[31,1,31,4],[34,1,34,4],[27,1,27,4],[30,1,30,4],[33,1,33,4],[36,1,36,4],[39,1,39,4]]}
[null,null,null,2]
[null,"Warmtegeleidingscoefficient bodem    ","(W/mK)",2]
[null,"Aantal systemen in analyse (max. 20)    ","(n)"]
[]
[null,"Invoer gegevens melding    "]
[null,"X-coordinaat    ","(RD)"]
[null,"Y-coordinaat    ","(RD)"]
[null,"    Totale lengte van de bodemlussen per gesloten bodemenergiesysteem   '\n (dit is het aantal bodemlussen x de einddiepte van de bodemlussen)   ' ","(m)"]
[null,"Einddiepte van de bodemlussen in meters minus maaiveld    '\n (dit is de einddiepte van de boring waarin de lus is geinstalleerd)     '","(m)"]
[null,"Wat is het bodemzijdige vermogen    ","kW"]
[null,"Warmtevraag van het bouwwerk waarin het bodemenergiesystem voorziet    ","(MWh/jaar)"]
[null,"Koudevraag van het bouwwerk waarin het bodemenergiesystem voorziet    ","(MWh/jaar)"]
[null,"Energierendement van het ontwerp van het gesloten bodemenergiesysteem    ","(SPF)"]
[null,"Energierendement koudevraag (forfatair 20)    ","(SPF)"]
[]
[null,"Berekende gegevens    "]
[null,"Netto warmtevraag    ","(MWh/jaar)"]
[null,"Netto koudevraag    ","(MWh/jaar)"]
[null,"Netto energievraag bodem    ","(MWh/jaar)"]
[]
[null,"Specifieke energieonttrekking    ","(kWh/m/jaar)"]
[null,"Specifieke energietoevoer    ","(kWh/m/jaar)"]
[]
[]
[]
[null,"Toelichting op de gegevens"]
[]
[null,"Totale lengte van de bodemlussen per gesloten bodemenergiesysteem "]
[null,"De totale lengte van de bodemlussen is het aantal boringen vermenigvuldigd met de einddiepte van de in de boring geinstalleerde lus (warmtewisselaar). Dus niet de totale leidinglengte!"]
[]
[null,"Einddiepte van de bodemlussen in meters minus maaiveld"]
[null,"Einddiepte van de in de boring geinstalleerde lus (warmtewisselaar). Dus niet de totale leidinglengte!"]
[]
[null,"Warmtevraag van het bouwwerk waarin het bodemenergiesystem voorziet"]
[null,"De totale warmtevraag (ruimteverwarming + tapwatervraag) die door het bodemenergiesysteem aan het bouwwerk word geleverd."]
[]
[null,"Warmtevraag van het bouwwerk waarin het bodemenergiesystem voorziet"]
[null,"De totale koudevraag die door het bodemenergiesysteem aan het bouwwerk word geleverd."]
[]
[null,"Energierendement van het ontwerp van het gesloten bodemenergiesysteem"]
[null,"Totale jaarlijkse rendement (SPF) conform wijzigingsbesluit."]
[]
[]
[null,"ITGBES versie 2.11, dd 20-04-2020"]

{"sheet":"AFSTANDEN","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"TEFFECT","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Rapportage","index":3,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Warmtegeleidingscoefficient bodem"]
[null,"Aantal systemen in analyse (max. 20)"]
[]
[null,"Invoer gegevens melding"]
[null,"X-coordinaat"]
[null,"Y-coordinaat"]
[null,"Totale lengte van de bodemlussen per gesloten bodemenergiesysteem (m)\n(dit is het aantal bodemlussen x de einddiepte van de bodemlussen)"]
[null,"Einddiepte van de bodemlussen in meters minus maaiveld (m)\n (dit is de einddiepte van de boring waarin de lus is geinstalleerd)"]
[null,"Wat is het bodemzijdige vermogen (kW)"]
[null,"Warmtevraag van het bouwwerk waarin het bodemenergiesystem voorziet (MWh)"]
[null,"Koudevraag van het bouwwerk waarin het bodemenergiesystem voorziet (MWh)"]
[null,"Energierendement van het ontwerp van het gesloten bodemenergiesysteem (SPF)"]
[null,"Energierendement koudevraag (forfatair 20) (SPF)"]
[]
[null,"Berekende gegevens"]
[null,"Netto warmtevraag (MWh)"]
[null,"Netto koudevraag (MWhj)"]
[null,"Netto energievraag bodem (MWh)"]
[]
[null,"Specifieke energieonttrekking (kWh/m/j)"]
[null,"Specifieke energietoevoer (kWh/m/j)"]

{"sheet":"correlaties","index":4,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[-5.0000000000000001E-4,3.9660000000000001E-2,3.9660000000000001E-2,2.9E-4,-1.917E-2,-1.917E-2,-4.0000000000000003E-5,2.2799999999999999E-3,2.2799999999999999E-3,"TC1025"]
[1.6000000000000001E-4,5.7160000000000002E-2,5.7160000000000002E-2,-8.0000000000000007E-5,-2.6530000000000001E-2,-2.6530000000000001E-2,1.0000000000000001E-5,3.0500000000000002E-3,3.0500000000000002E-3,"TC1050"]
[1.3999999999999999E-4,6.404E-2,6.404E-2,-6.9999999999999994E-5,-2.93E-2,-2.93E-2,1.0000000000000001E-5,3.32E-3,3.32E-3,"TC1075"]
[1.2E-4,6.7519999999999997E-2,6.7519999999999997E-2,-6.9999999999999994E-5,-3.0700000000000002E-2,-3.0700000000000002E-2,1.0000000000000001E-5,3.46E-3,3.46E-3,"TC10100"]
[2.0000000000000002E-5,7.0999999999999994E-2,7.0999999999999994E-2,-3.0000000000000001E-5,-3.2099999999999997E-2,-3.2099999999999997E-2,1.0000000000000001E-5,3.5999999999999999E-3,3.5999999999999999E-3,"TC10150"]
[2.0000000000000001E-4,7.4480000000000005E-2,7.4480000000000005E-2,-1.2999999999999999E-4,-3.3500000000000002E-2,-3.3500000000000002E-2,2.0000000000000002E-5,3.7399999999999998E-3,3.7399999999999998E-3,"TC10300"]
[-7.1000000000000002E-4,7.6189999999999994E-2,8.2110000000000002E-2,4.2000000000000002E-4,-3.3579999999999999E-2,-3.6830000000000002E-2,-8.0000000000000007E-5,3.6800000000000001E-3,4.1000000000000003E-3,"TC10999"]
[2.9999999999999997E-4,2.6780000000000002E-2,2.6780000000000002E-2,-1.7000000000000001E-4,-1.282E-2,-1.282E-2,2.0000000000000002E-5,1.5100000000000001E-3,1.5100000000000001E-3,"TC1525"]
[5.0000000000000002E-5,3.9350000000000003E-2,3.9350000000000003E-2,-6.9999999999999994E-5,-1.7819999999999999E-2,-1.7819999999999999E-2,1.0000000000000001E-5,2E-3,2E-3,"TC1550"]
[6.0000000000000002E-5,4.4589999999999998E-2,4.4589999999999998E-2,-2.0000000000000002E-5,-1.9730000000000001E-2,-1.9730000000000001E-2,0,2.1700000000000001E-3,2.1700000000000001E-3,"TC1575"]
[-9.0000000000000006E-5,4.7289999999999999E-2,4.7289999999999999E-2,3.0000000000000001E-5,-2.07E-2,-2.07E-2,0,2.2499999999999998E-3,2.2499999999999998E-3,"TC15100"]
[1E-4,0.05,0.05,-6.9999999999999994E-5,-2.1669999999999998E-2,-2.1669999999999998E-2,1.0000000000000001E-5,2.3400000000000001E-3,2.3400000000000001E-3,"TC15150"]
[-4.1000000000000003E-3,5.271E-2,5.271E-2,2.7E-4,-2.264E-2,-2.264E-2,-4.0000000000000003E-5,2.4199999999999998E-3,2.4199999999999998E-3,"TC15300"]
[-1.32E-3,5.2760000000000001E-2,5.917E-2,1.1299999999999999E-3,-2.1899999999999999E-2,-2.538E-2,-1.8000000000000001E-4,2.2599999999999999E-3,2.7100000000000002E-3,"TC15999"]
[1.3999999999999999E-4,2.017E-2,2.017E-2,-1E-4,-9.6100000000000005E-3,-9.6100000000000005E-3,1.0000000000000001E-5,1.1299999999999999E-3,1.1299999999999999E-3,"TC2025"]
[2.0000000000000001E-4,2.989E-2,2.989E-2,-8.0000000000000007E-5,-1.332E-2,-1.332E-2,1.0000000000000001E-5,1.48E-3,1.48E-3,"TC2050"]
[2.0000000000000002E-5,3.4099999999999998E-2,3.4099999999999998E-2,1.0000000000000001E-5,-1.473E-2,-1.473E-2,-1.0000000000000001E-5,1.5900000000000001E-3,1.5900000000000001E-3,"TC2075"]
[-1.7000000000000001E-4,3.6299999999999999E-2,3.6299999999999999E-2,1.1E-4,-1.5440000000000001E-2,-1.5440000000000001E-2,-2.0000000000000002E-5,1.64E-3,1.64E-3,"TC20100"]
[-9.0000000000000006E-5,3.8519999999999999E-2,3.8519999999999999E-2,4.0000000000000003E-5,-1.6150000000000001E-2,-1.6150000000000001E-2,0,1.6800000000000001E-3,1.6800000000000001E-3,"TC20150"]
[9.0000000000000006E-5,4.0739999999999998E-2,4.0739999999999998E-2,-5.0000000000000002E-5,-1.686E-2,-1.686E-2,1.0000000000000001E-5,1.73E-3,1.73E-3,"TC20300"]
[-9.3000000000000005E-4,4.0239999999999998E-2,4.5929999999999999E-2,6.8000000000000005E-4,-0.15890000000000001,-1.8939999999999999E-2,-9.0000000000000006E-5,1.5499999999999999E-3,1.9400000000000001E-3,"TC20999"]
[-1.9000000000000001E-4,1.617E-2,1.617E-2,2.0000000000000001E-4,-7.6699999999999997E-3,-7.6699999999999997E-3,-3.0000000000000001E-5,8.9999999999999998E-4,8.9999999999999998E-4,"TC2525"]
[-8.0000000000000007E-5,2.4060000000000002E-2,2.4060000000000002E-2,4.0000000000000003E-5,-1.061E-2,-1.061E-2,-1.0000000000000001E-5,1.16E-3,1.16E-3,"TC2550"]
[4.0000000000000003E-5,2.7550000000000002E-2,2.7550000000000002E-2,-2.0000000000000002E-5,-1.17E-2,-1.17E-2,0,1.24E-3,1.24E-3,"TC2575"]
[5.4000000000000001E-4,2.9399999999999999E-2,2.9399999999999999E-2,-3.8000000000000002E-4,-1.223E-2,-1.223E-2,6.0000000000000002E-5,1.2700000000000001E-3,1.2700000000000001E-3,"TC25100"]
[-6.0000000000000002E-5,3.1280000000000002E-2,3.1280000000000002E-2,3.0000000000000001E-5,-1.2760000000000001E-2,-1.2760000000000001E-2,0,1.2899999999999999E-3,1.2899999999999999E-3,"TC25150"]
[2.7E-4,3.3160000000000002E-2,3.3160000000000002E-2,-1.8000000000000001E-4,-1.329E-2,-1.329E-2,3.0000000000000001E-5,1.32E-3,1.32E-3,"TC25300"]
[-1.8000000000000001E-4,3.2570000000000002E-2,3.721E-2,1.3999999999999999E-4,-1.235E-2,-1.477E-2,-2.0000000000000002E-5,1.15E-3,1.4499999999999999E-3,"TC25999"]
[4.2999999999999999E-4,1.349E-2,1.349E-2,-2.0000000000000001E-4,-6.3899999999999998E-3,-6.3899999999999998E-3,2.0000000000000002E-5,7.5000000000000002E-4,7.5000000000000002E-4,"TC3025"]
[-2.0000000000000001E-4,2.0119999999999999E-2,2.0119999999999999E-2,1.6000000000000001E-4,-8.8000000000000005E-3,-8.8000000000000005E-3,-2.0000000000000002E-5,9.6000000000000002E-4,9.6000000000000002E-4,"TC3050"]
[1.2E-4,2.3089999999999999E-2,2.3089999999999999E-2,-6.9999999999999994E-5,-9.6699999999999998E-3,-9.6699999999999998E-3,1.0000000000000001E-5,1.01E-3,1.01E-3,"TC3075"]
[-4.7999999999999996E-3,2.4680000000000001E-2,2.4680000000000001E-2,-3.1E-4,-1.008E-2,-1.008E-2,-4.0000000000000002E-4,1.0300000000000001E-3,1.0300000000000001E-3,"TC30100"]
[1.2999999999999999E-4,2.63E-2,2.63E-2,-1.2E-4,-1.0489999999999999E-2,-1.0489999999999999E-2,2.0000000000000002E-5,1.0399999999999999E-3,1.0399999999999999E-3,"TC30150"]
[6.0000000000000002E-5,2.793E-2,2.793E-2,-3.0000000000000001E-5,-1.089E-2,-1.089E-2,0,1.0499999999999999E-3,1.0499999999999999E-3,"TC30300"]
[-6.1000000000000004E-3,2.741E-2,3.1179999999999999E-2,3.6999999999999999E-4,-1.004E-2,-1.196E-2,-5.0000000000000002E-5,8.8999999999999995E-4,1.1299999999999999E-3,"TC30999"]
[2.7999999999999998E-4,1.157E-2,1.157E-2,-2.0000000000000001E-4,-5.47E-3,-5.47E-3,3.0000000000000001E-5,6.4000000000000005E-4,6.4000000000000005E-4,"TC3525"]
[-2.9E-4,1.7270000000000001E-2,1.7270000000000001E-2,2.0000000000000001E-4,-7.5100000000000002E-3,-7.5100000000000002E-3,-3.0000000000000001E-5,8.1999999999999998E-4,8.1999999999999998E-4,"TC3550"]
[-3.4000000000000002E-4,1.9859999999999999E-2,1.9859999999999999E-2,0,-8.2199999999999999E-3,-8.2199999999999999E-3,0,8.4999999999999995E-4,8.4999999999999995E-4,"TC3575"]
[6.3000000000000003E-4,2.1250000000000002E-2,2.1250000000000002E-2,2.1000000000000001E-4,-8.5500000000000003E-3,-8.5500000000000003E-3,-3.0000000000000001E-5,8.5999999999999998E-4,8.5999999999999998E-4,"TC35100"]
[1.3999999999999999E-4,2.2679999999999999E-2,2.2679999999999999E-2,-3.0999999999999999E-3,-8.8699999999999994E-3,-8.8699999999999994E-3,4.0000000000000003E-5,8.5999999999999998E-4,8.5999999999999998E-4,"TC35150"]
[-2.0000000000000001E-4,2.4109999999999999E-2,2.4109999999999999E-2,-1.2999999999999999E-4,-9.1800000000000007E-3,-9.1800000000000007E-3,2.0000000000000002E-5,8.5999999999999998E-4,8.5999999999999998E-4,"TC35300"]
[-2.5999999999999998E-4,2.3720000000000001E-2,2.663E-3,6.0000000000000002E-5,-8.4399999999999996E-3,-9.8700000000000003E-3,0,7.2000000000000005E-4,8.8999999999999995E-4,"TC35999"]